{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["智能物流作业","智能物流UPL","智慧保管UPL ","智慧安全UPL","其他UPL","定位侠数量","定位侠单价列表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"智能物流作业","index":0,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,1,0,9],[2,1,2,8],[11,1,11,8],[17,1,17,8],[22,1,22,8],[31,1,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"七星库智能物流系统提升项目工程量清单"]
[null,"序号","设备名称","参数要求","单位","品牌","单价","数量","总价","备注"]
[null,"门口登记/调度/扦样/质检设备"]
[null,1,"车牌识别摄像机","200万及以上像素，逐行扫描COMS,最大分辨率可达1920*1080,帧率高达25帧；车辆抓拍，车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发","个","海康、大华、宇视",null,1]
[null,2,"卡口立杆","含摄像机固定支架","个","定制",null,1]
[null,3,"二代身份证阅读器","支持winXP，win7，win8，win10，32/64位操作系统；USB数据线连接，自动感应身份证信息，与上位机对接输出身份证数据。","个","新中新、华视、深思",null,1]
[null,4,"售粮人拍照摄像头","视频网络摄像头，USB台式笔记本电脑免驱动高清，强力吸盘底座，外置高敏感麦克风","个","罗技、海康、惠普",null,1]
[null,5,"8口交换机","8*10/100 Base-TX以太网端口2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo)","个","华三、腾达、普联",null,1]
[null,6,"扫描枪","采用高像素彩色面阵CMOS感光芯片，USB直接供电，即插即用支持一维、二维高速扫描，用于入门登记、调度、称重、出门登记各环节的扫码使用。","个","霍尼韦尔、新大陆、得力",null,1]
[null,7,"二维码打印机","打印速度不小于51mm/S,热敏/热转印多功能打印机，带USB通讯口。","台","TSC、佳博、得力",null,1]
[null,8,"工作站（a）","CPU档次不低于I5系列，集成显卡，最低4核，内存不低于8GB，硬盘不低于500G，显示器尺寸不低于21.5英寸，分辨率不低于1920*1080，USB口不少于4个，带鼠标及键盘。","台","戴尔、联想、华硕",null,1]
[null,"检斤管理设备（无需部署网络）"]
[null,1,"扫描枪","采用高像素彩色面阵CMOS感光芯片，USB直接供电，即插即用支持一维、二维高速扫描，用于入门登记、调度、称重、出门登记各环节的扫码使用。","个","霍尼韦尔、新大陆、得力",null,1]
[null,2,"串口服务器","485转网口通讯","个","卓岚、移星、汉枫",null,1]
[null,3,"单证打印机","得实DS-2600","个","得实、爱普生、佳能",null,1]
[null,4,"8口交换机","8*10/100 Base-TX以太网端口2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo)","个","华三、腾达、普联",null,1]
[null,5,"电子签字板","配置无源压感笔，满足系统二次开发，使用动态链接库与PC数据对接","台","友基、汉王、蒙恬",null,1]
[null,"配套辅材"]
[null,1,"监控供电线","RVV2*1.0，数量按实结算","米","国产",null,30]
[null,2,"六类网线","性能等级六类网线，八芯双绞线缆，数量按实结算","箱","国产",null,1]
[null,3,"插排","电压220V,功率载荷不小于2500W","个","国产",null,2]
[null,4,"PVC25","Φ25直径PVC管，数量按实结算","米","国产",null,30]
[null,"土建工作清单"]
[null,1,"车牌识别摄像机安装","安全岛浇筑，配套管线预埋工作","台","定制",null,1]
[null,2,"地面划线","门口和地磅两边油漆划线","项","定制",null,1]
[null,3,"地磅控制器改造","现场地磅控制器改造成网络通讯","项","定制",null,1]
[null,4,"水泥路开挖","按实结算","米","定制",null,30]
[null,5,"水泥路回填","按实结算","米","定制",null,30]
[null,6,"管道部署","按实结算","米","定制",null,30]
[null,7,"墙打洞Φ30","实际不发生则核减","个","定制",null,2]
[null,8,"网络配置","出入库系统网络配置","项","定制",null,1]
[null,"合计"]

{"sheet":"智能物流UPL","index":1,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["BOM编码","设备名称","设备描述","单位","单价（元）"]
["HXZNWLHW0001","工作站","配置PCI串口卡，CPU档次不低于I3-8100系列，集成显卡，最低4核，内存不低于16GB，硬盘不低于500G，7200转/分钟，显示器尺寸不低于21.5英寸，分辨率为1920*1080，USB口不少于4个，带鼠标及键盘。","台",{"v":8000,"d":"8,000.00"}]
["HXZNWLHW0002","车牌识别摄像机","采用ROI视频压缩技术，压缩比高，处理灵活。支持TF卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传；视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能；","台",{"v":7250,"d":"7,250.00"}]
["HXZNWLHW0003","摄像机立杆及基础","配套定制立杆及预埋件基础浇筑","套",{"v":2500,"d":"2,500.00"}]
["HXZNWLHW0004","防撞警示杆","圆柱防撞杆","根",{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
["HXZNWLHW0005","LED显示屏","单色，防水室外显示屏","台",{"v":7200,"d":"7,200.00"}]
["HXZNWLHW0006","桌面麦克风+壁挂音箱","磅房配置麦克风，室外安装壁挂音箱","套",{"v":3100,"d":"3,100.00"}]
["HXZNWLHW0007","UPS（3kVA/2400w）","高频单进单出3KVA长机，电池电压72VDC，输入电压范围（VDC)：80～280（其中80-174Vac负载从50%-100%，随电压递增）；输入频率范围（HZ)：50/60 Hz ± 10 Hz；输入功率因素：满载时≥0.99；输出额定电压（VDC)：220；输出频率范围（HZ)：50/60 Hz ± 0.05 Hz；","台",{"v":16000,"d":"16,000.00"}]
["HXZNWLHW0008","身份证读卡器","自动感应身份证信息，与上位机对接输出身份证数据","台",{"v":3300,"d":"3,300.00"}]
["HXZNWLHW0009","二维码打印机","热敏不干胶二维码打印机","台",{"v":3300,"d":"3,300.00"}]
["HXZNWLHW0010","条形码打印机","热敏不干胶条形码打印机","台",{"v":3300,"d":"3,300.00"}]
["HXZNWLHW0011","扫码枪","支持一维、二维高速扫描","台",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
["HXZNWLHW0012","针式打印机","打印头寿命4亿次/针;字符集GB18030，复写能力1+6份，平均无故障时间20000小时以上;摩擦送纸及推/拉链式送纸，送纸速度不小于8英寸/s，USB接口.","台",{"v":3500,"d":"3,500.00"}]
["HXZNWLHW0013","8口交换机","千兆品牌交换机，16口下联口，2个千兆上联口","台",{"v":1300,"d":"1,300.00"}]
["HXZNWLHW0014","半球摄像机","红外照射距离 EXIR 20-30米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能 NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） ；快门 1/3秒至1/100，000秒。","台",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
["HXZNWLHW0015","移动pad","用于值仓人员的车辆核对及信息上报","台",{"v":5600,"d":"5,600.00"}]
["HXZNWLHW0016","库端前置机","华信自产，支持Windows/Linux/ubuntu系统，RS232/422/485多串口，支持全天候稳定运行，支持定时开机，网络远程唤醒","台",{"v":63000,"d":"63,000.00"}]
["HXZNWLHW0017","配套电源线","配套设备相关的电源线","项",{"v":8000,"d":"8,000.00"}]
["HXZNWLHW0018","配套网线","配套设备相关的通讯网线","项",{"v":7000,"d":"7,000.00"}]
["HXZNWLHW0019","配套管路","配套相关管材","项",{"v":6000,"d":"6,000.00"}]
["HXZNWLBAC0001","出入库系统","出入库系统","套",0]
["HXZNWLBAC0002","业务管理系统","业务管理系统","套",0]
["HXZNWLSRV0001","出入库系统配套设备安装服务","出入库系统配套设备安装服务","项",{"v":10000,"d":"10,000.00"}]
["HXZNWLSRV0002","出入库系统配套设备安装服务","出入库系统配套设备安装服务","项",{"v":10000,"d":"10,000.00"}]

{"sheet":"智慧保管UPL ","index":2,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["BOM编码","设备名称","设备描述","单位","单价（元）"]
["HXZHBGHW0001","平房仓测温电缆","平房仓5.8米测温电缆，适用于6米堆粮线仓房。传感器采用美国产DS18B20、每根4个测温点，内置钢丝，镀锡铜线为导体材料，满足抗拉、抗压、抗老化、耐低温的使用要求。抗拉强度≥350kg，强度与硬度能够承受入粮与出粮时的强大拉力与压力。传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温。测量范围：-55℃ - +125℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.2℃。不包含电缆插入粮堆工作。","根",{"v":119,"d":"119.00"}]
["HXZHBGHW0002","电缆隔离器","保护电缆不受短路影响","个",{"v":68,"d":"68.00"}]
["HXZHBGHW0003","二线互联电缆","连接测温电缆，RVVSP2*0.5","米",{"v":2.5,"d":"2.50"}]
["HXZHBGHW0004","二线接插头","连接测温电缆，密封性能好，圆形","对",{"v":13,"d":"13.00"}]
["HXZHBGHW0005","防熏蒸堵头","密封性能好，圆形","个",{"v":9,"d":"9.00"}]
["HXZHBGHW0006","仓内温湿度传感器","采集仓内温湿度数据","个",{"v":500,"d":"500.00"}]
["HXZHBGHW0007","仓内温湿度传感器电缆","连接仓内温湿度传感器，RVVSP2*1.0","米",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["HXZHBGHW0008","仓外测控单元(RTU)","采集测温电缆测到的测温数据","台",{"v":2350,"d":"2,350.00"}]
["HXZHBGHW0009","分机保护箱","防水防尘，塑料密封盒","个",{"v":80,"d":"80.00"}]
["HXZHBGHW0010","标准版手持式温度监测仪","移动式手持式测温工具，具备温湿度采集功能；具有液晶显示；具有按键，能够灵活设置、操作；测温容量: >2000点；能够与PC机实现通信。","台",{"v":2860,"d":"2,860.00"}]
["HXZHBGHW0011","测温电缆插入装置-6米","将测温电缆插入粮堆的专业工具，6米","套",{"v":1680,"d":"1,680.00"}]
["HXZHBGHW0012","测虫分机","每廒间1台固定式分机。\n虫情（气体）采集模块检测方式为泵吸式，强力静音泵，反应迅速；\n检测对象：常见粮食害虫（玉米象、谷蠹、赤拟谷盗、锯谷盗等）\n测量范围：0～500头；测量分辨率：1头；\n计数检测误差：≤5%；\n测量灵敏度：1mm×1.5mm，0.3mg～2mg的被测物体；\n响应时间：≤1min；\n安装在仓外综合控制柜内，可现场通过综合控制柜的触摸显示屏检测、查询粮情数据。具有测虫、测气和仓内粮情基本信息查询功能等，提供RJ45接口，以太网通讯，兼容TCP/IP协议。","台",{"v":11800,"d":"11,800.00"}]
["HXZHBGHW0013","测虫（气）选通器","通道选择器安装在仓外综合控制柜内，用于害虫诱捕器和虫情（气体）监测模块间检测通道切换，可任意选择指定通道进行气体或虫害采样，其内部采用304不锈钢材质电动球阀，防腐蚀、防磷化氢熏蒸。静态下，往连接粮虫诱捕器的测量管道注压至500Pa，衰减至250Pa的时间不得低于170秒。可配接1-15个粮虫诱捕器，最多可扩充至48个粮虫诱捕器，适用于粮仓害虫仓外采集检测系统、多功能粮情测控系统、便携式粮仓害虫仓外采集器和移动式电子测虫器。安装于仓房外，便于维护且不影响仓房密闭性。","台",{"v":7800,"d":"7,800.00"}]
["HXZHBGHW0014","害虫诱捕器","每廒间15支.预埋在粮堆的不同位置，利用粮虫的“趋高性”“趋光性”等习性将捕虫陷阱附近的粮虫诱捕进陷阱，起到诱捕粮虫的作用。并进行气体取样。\n材质：ABS材质\n常见粮食害虫（玉米象、米象、谷蠹、大谷盗）；\n测虫孔尺寸：2.5mm斜孔\n测量灵敏度:1mm*1.5mm,0.3mg-2mg的被测物体\n外形尺寸（直径×长）：40毫米×530毫米","支",{"v":135,"d":"135.00"}]
["HXZHBGHW0015","磷化氢传感器","检测范围：0～2000ppm\n检测误差：≤±5%(F.S)\n灵敏度：15～25nA/ppm\n分辨率：1ppm\n响应时间：≤25S","套",{"v":4550,"d":"4,550.00"}]
["HXZHBGHW0016","氧气传感器","检测范围：0～30%VOL\n检测误差：≤±1%","套",{"v":3200,"d":"3,200.00"}]
["HXZHBGHW0017","二氧化碳传感器","检测范围：0～50000ppm\n检测误差：≤±3%；","套",{"v":2200,"d":"2,200.00"}]
["HXZHBGHW0018","选通器连接导管","连接粮虫诱捕器与虫害检测模块的管道，用于抽虫和抽气，Φ8*5 PU软管。阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高，阻燃性好，无毒无味。","米",{"v":4,"d":"4.00"}]
["HXZHBGHW0019","空气压缩机","排气量 10.35M3/min\n最高排气压力：0.85MPa\n进气压力 1 bar\n主电机名义功率 55KW\n冷却方式 风冷\n进气温度 ≤46℃","台",{"v":163850,"d":"163,850.00"}]
["HXZHBGHW0020","制氮机","氮气产量：≥220Nm3/h\n氮气纯度：≥99.5%(可调)\n成品气露点：≤-40℃\n氮气出口压力：0.6Mpa(可调)\n有效耗气量：≤10.0Nm3/min\n出气最大含油量：≤0.01ppm\n最大压力损失：≤0.15Mpa\n额定进气压力：0.85Mpa\n进气温度:≤50℃","台",{"v":280240,"d":"280,240.00"}]
["HXZHBGHW0021","强电配电柜","制氮机房配电柜","台",{"v":7910,"d":"7,910.00"}]
["HXZHBGHW0022","仓内气调环流管道（横向通风）","304不锈钢材质，Φ75，厚度≥1.5mm，管道包含从阀门箱至环流风机及地上笼","套",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["HXZHBGHW0023","横向通风粮面软管","金属软管，直径108","套",{"v":1980,"d":"1,980.00"}]
["HXZHBGHW0024","仓外气调管道","304不锈钢材质，3阀门管道设计，安装于综合控制柜内。","套",{"v":4980,"d":"4,980.00"}]
["HXZHBGHW0025","固定式环流风机","采用全铝浇铸工艺，风机功率：1.1KW，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h","台",{"v":2200,"d":"2,200.00"}]
["HXZHBGHW0026","电动蝶阀","DN65","个",{"v":960,"d":"960.00"}]
["HXZHBGHW0027","传感器套件","每套含2个压力传感器","套",{"v":3400,"d":"3,400.00"}]
["HXZHBGHW0028","多参数粮情墙面穿线管","直径89不锈钢管，含法兰和支架，按实际交付的数量结算","米",{"v":150,"d":"150.00"}]
["HXZHBGHW0029","PPR75管道","PPR75，按实际交付结算","米",{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
["HXZHBGHW0030","SC110过路管","SC110，按实际交付结算","米",{"v":400,"d":"400.00"}]
["HXZHBGBAC0001","粮温测控系统","提供量温检测功能","套",{"v":45000,"d":"45,000.00"}]
["HXZHBGBAC0002","虫气测控系统","提供测虫测气功能","套",{"v":65000,"d":"65,000.00"}]
["HXZHBGBAC0003","气调控制系统","提供制氮机组与库区蝶阀箱协同作业","套",{"v":80000,"d":"80,000.00"}]
["HXZHBGSRV0001","粮温测控系统安装服务","粮温测控系统安装服务","项",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
["HXZHBGSRV0002","墙面打洞服务","制氮进出气打洞，测温电缆、虫气管墙面进洞，含洞口修复","项",{"v":350,"d":"350.00"}]
["HXZHBGSRV0003","虫气测控系统安装服务","虫气测控系统安装服务","项",{"v":3000,"d":"3,000.00"}]
["HXZHBGSRV0004","库区气调控制系统安装服务","包括柜内阀门连接，管路对接等实施工作","项",{"v":10000,"d":"10,000.00"}]
["HXZHBGSRV0005","制氮机组安装服务","制氮机组安装服务","项",{"v":10000,"d":"10,000.00"}]
["HXZHBGSRV0006","粮温测控系统调试服务","粮温测控系统调试服务","项",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
["HXZHBGSRV0007","虫气测控系统调试服务","虫气测控系统调试服务","项",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
["HXZHBGSRV0008","库区气调控制系统调试服务","库区气调控制系统调试服务","项",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
["HXZHBGSRV0009","制氮机组调试服务","制氮机组调试，系统对接服务","项",{"v":15000,"d":"15,000.00"}]
["HXZHBGHW0031","制氮机组配电柜","制氮机房配电柜","套",{"v":4000,"d":"4,000.00"}]
["HXZNBGHW0032","多参数粮情墙面穿+E15:E51线管","直径89不锈钢管，含法兰和支架，按实际交付的数量结算","米",{"v":150,"d":"150.00"}]

{"sheet":"智慧安全UPL","index":3,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"BOM编码","设备名称","设备描述","单位","单价（元）"]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0001","网络高清球机","主要技术参数指标下列要求：\na.2048×1536@30fps;b.0.005Lux/F1.6(彩色),0.0005Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR;c.240米红外照射距离;d.焦距：4.7-94mm, 20倍光学;e.支持音频、报警;\nf.支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪;g.电源：AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max);h.支持IP66;i.工作温度：-30℃-65℃;","个",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0002","网络高清枪机","400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 支持背光补偿,适应不同监控环境 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米 支持smart IR,防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控","个",{"v":800,"d":"800.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0003","枪机支架","配套","个",{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0004","网络摄像机防雷器","配套","个",{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0005","摄像机电源","配套摄像机电源","个",{"v":260,"d":"260.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0006","门卫电脑","主流品牌台式机，CPU为I5系列，集成显卡，内存8GB，硬盘1TB，7200转/分钟，显示器尺寸27英寸，分辨率为1920*1080，附带鼠标及键盘","台",{"v":6500,"d":"6,500.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0007","门卫监控显示大屏","60寸液晶电视机，支持4k分辨率，含壁装支架。","台",{"v":6700,"d":"6,700.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0008","球机立杆","长度5米，含基础和接地","根",{"v":5000,"d":"5,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0009","防熏蒸白光高清球机","200W像素，23倍光学变倍。采用高效白光阵列灯，照射距离最远达100m，可在粮仓无光环境下保证图像彩色。转轴处采用油封，增加转动过程中的气体防护能力。接线处采用防熏蒸接线盒，默认带藏线盒。含支架及电源。","台",{"v":7500,"d":"7,500.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0010","网络硬盘录像机","3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。","台",{"v":12800,"d":"12,800.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0011","硬盘（核算）","6T，监控级监控硬盘，保存90天","块",{"v":1300,"d":"1,300.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0012","8口交换机","2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口；","个",{"v":1300,"d":"1,300.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0013","光纤收发器","光电转换器模块","对",{"v":500,"d":"500.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0014","安防信息箱","304不锈钢箱，带温控装置及散热风扇，带基础","个",{"v":3080,"d":"3,080.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0015","光纤","4芯单模，按交付的数量结算","米",{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0016","监控信号线","CAT6，按交付的线缆箱数结算","箱",{"v":950,"d":"950.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0017","监控电源线","RVV2*1.0，按交付的线缆箱数结算","米",{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0018","机房电脑","CPU档次I5系列，独立显卡，内存8GB，硬盘1TB，显示器尺寸21.5英寸，分辨率为1920*1080，带鼠标及键盘。","台",{"v":6500,"d":"6,500.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0019","防火墙","1U机箱，5个千兆电口，1个Combo口，单电源；默认含IPSEC VPN和SSL VPN模块；防火墙吞吐900M，并发连接30万，每秒新建连接4000，IPSEC VPN吞吐30M,SSL VPN用户量5个；","台",{"v":53800,"d":"53,800.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0020","网络审计","1U机箱， 6个千兆电口，1T存储空间，单电源，吞吐能力100Mbps，记录事件1000条/秒","台",{"v":69000,"d":"69,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0021","核心交换机","以太网交换机，24个10/100/1000BASE-T端口, 4个10G/1G BASE-X SFP+端口, 1个端囗折展槽位, 2个凡扇模抉槽位, 2个屯源模抉槽位;","台",{"v":23000,"d":"23,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0022","AI人工智能边缘网关","能够对接入的每一路仓内视频画面进行智能图像识别，对仓内作业人员进仓人员数量、人员跌倒、佩戴安全设备、防毒面具情况进行智能判断，实时展示监管入仓人员动态内容，识别出发生异常时，及时预警展示画面内容并发出通知，可第一时间提醒，消除安全隐患。","台",{"v":350000,"d":"350,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0023","看门狗",null,"套",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0024","仓外监控系统辅材安装包","仓外监控系统辅材安装包","项",{"v":5000,"d":"5,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0025","仓内监控系统辅材安装包","仓内监控系统辅材安装包","项",{"v":5000,"d":"5,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZNAQSRV0001","仓外监控系统安装服务","仓外监控系统安装服务","项",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZNAQSRV0002","仓内监控系统安装服务","含高空作业，拉线安装","项",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZNAQSRV0003","仓外监控系统调试服务","仓外监控系统调试服务","项",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZNAQSRV0004","仓内监控系统调试服务","仓内监控系统调试服务","项",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[{"v":1,"d":"￥1"},"HXZHAQHW0026","摄像机集中供电模块","配套","个",{"v":260,"d":"260.00"}]

{"sheet":"其他UPL","index":4,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["计数","BOM编码","设备名称","设备描述","单位","单价（元）"]
["HW","HXZHLKHW0001","LED小间距主屏","VVM1.579 宽3.36m，高1.92m,面积6.5平方米.屏幕分辨率为：W2128*H1216,7列4行,呈16:9显示比例 ，像素间距≤1.579mm;离地90厘米。 ","平方米",{"v":69336.8,"d":"69,336.80"}]
["HW","HXZHLKHW0002","LED控制系统","1、软件具有综合播控系统软件著作权和高清LED显示控制软件著作权；2、控制系统与大屏制造厂商为同一品牌；3、提供原厂大数据可视化综合应用平台软件著作权、综合播控系统软件著作权和高清LED显示控制软件著作权证明。","项",{"v":26936,"d":"26,936.00"}]
["HW","HXZHLKHW0003","大屏钢架结构","主体采用旋转钢架结构，实现整体前维护，铝型材结构，确保精准度2.为确保前维护旋转结构的稳定，需投标人提供不少于2个前维护旋转支架LED案例。提供案例旋转前维护钢架结构图纸和完工照片。","项",{"v":19500,"d":"19,500.00"}]
["HW","HXZHLKHW0004","数字视频综合平台硬件部分（视频图像处理器）","1： 8U切换主箱体，支持输入8槽，输出8槽。2：8路DVI输入，单片DVI输入卡，支持4通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz；3：4路HDMI输入，单片HDMI输入卡，支持4通道HDMI信号输入，支持HDMI1。4：支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz。5：4路HDbaseT输入，单片HDbaseT输入卡，支持4通道双绞线信号输入，最大输入分辨率1920*1200@60Hz。6：DisplayPort 输入卡1片，支持2通道DP 信号输入，支持DP1.1 标准，输入分辨率典型值3840x2400@30或2560x1600@60，支持EDID在线编辑，支持输入信号完全不丢帧处理。7：可视化模块，数量1块。8：16路DVI输出，单块DVI输出板卡，支持4通道DVI-I信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开2个窗口，可通过转接头输出VGA信号和DVI。9：可实现不同分辨率多电视墙管理，最多支持4组屏幕分组管理。10：主机采用双电源冗余。11：系统支持多信号的混合接入及输出，支持标清、高清、模拟、数字、压缩、非压缩等多种视频混合显示，具备丰富的图像处理功能任一信号都可在全屏墙显示范围内开窗显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割。12：系统具有图像处理硬件部分应采用FPGA自建核心实时处理技术，启动小于5S，无操作系统以避免死机及病毒入侵导致的系统瘫痪或故障； 数据总线采用CrossPoint高速全交叉矩阵交换技术，支持高清图像实时交换和处理。12：系统可支持同时控制4组及以上不同规模及不同分辨率的大屏幕。使用时，可以将任意通道分配到不同的工作组中，每个工作组对应一组大屏幕，输出统一的分辨率、每组输出分辨支持自定义成各种标准分辨率或非标分辨。13：系统可支持静态底图功能，满足65535分辨率底图存储及设置，支持BMP/24位真彩色文件加载；静态底图应存储设备内置的存储芯片，同时支持底图的快速切换。14：系统具有图像去黑边裁剪功能，满足带黑边图像信号上墙显示的完整性；15：系统具有支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，支持平台控制软件控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成。16：可以保存至少40个场景模式。17：系统可支持细化到端口的字符叠加功能，可设置字体颜色、大小和背景。18：系统可支持M*N的任意拼接方式选择，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置。19：系统输出可支持冗余备份。20：具有软件企业认定证书，产品生产厂家应具有产品3C， CE， ROHS认证，28181检测报告；公安部所属研究院所检验报告；软件产品登记证书，5CE，CB认证。","台",{"v":110000,"d":"110,000.00"}]
["HW","HXZHLKHW0005","可视化预监卡","信号预监卡，支持实时在上位机软件浏览通道信号源，每张卡支持64路图像预监，占用一个输出插槽","张",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
["HW","HXZHLKHW0006","无线传屏盒子","传屏盒子 办公投影设备无线传屏 多屏互动一键快速传屏/4K高清传输画面更逼真/手机电脑多屏展示/双频WIFI急速稳定，最大连接数量 1 个接收端能同时连接 8 个发射端 最长连接距离 12 米 支持操作系统 Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.10~10.13 操作频率 2.4GHz, 5GHz 传输延迟 实验室环境下最低延时 65ms（实际情况受使用 环境影响） 帧率 Windows7： 1920x1080@20fps/1366x768@20fps Windows8(8.1)/OSX： 1920x1080@30fps/1366x768@30fps Windows10：\n","套",{"v":6500,"d":"6,500.00"}]
["HW","HXZHLKHW0007","全频音柱音箱","频率响应 :100Hz-18kHz（±3dB）/80Hz-20kHz(-10dB)，灵敏度 : 100dB，标称阻抗 : 8 Ohm ，额定功率: 160W(AES)                                                                                                                                                                    全频单元 :4×3.5，标称覆盖角: 90°(H)×40°(V)，最大声压级:  122dB SPL,128dB SPL peak，尺寸 : （H×W×D）431×102×100（mm），重量 : 4.5(kg)","只",{"v":2800,"d":"2,800.00"}]
["HW","HXZHLKHW0008","专业4通道功放","◆功率：4×300W/8Ω  4×500W/4Ω  4×750W/2Ω  1000W×2/8Ω桥接  1500W×2/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.1%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：36dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×435×89\n","台",{"v":5000,"d":"5,000.00"}]
["HW","HXZHLKHW0009","16通道数字调音台","16个单声道输入（TRS+XLR）,3个立体声输入（TRS）,4个立体声FX返回,16条总线,12个混音输出（LR,单声道混音1-4，立体声混音1-3）,4个FX引擎,AES数字输出\n可19”机架安装,电动推子,可调用的AnaLOGIQ前置放大器Qu-Drive可直接在USB上进行多轨录音/回放800×480触摸屏iLive FX音效库dSNAKE远程音频端口可与ME个人混音系统兼容iPad应用程序USB音频流DAW MIDI控制","台",{"v":22000,"d":"22,000.00"}]
["HW","HXZHLKHW0010","无线双手持话筒","振荡模式PLL相位锁定频率合成\n射频稳定度±0.005% (-10~60℃)，实用灵敏度输入6dBμV时，S/N>80dB，综合S/N比>105dB(A)，综合T.H.D.<0.5% @ 1KHz，综合频率响应50Hz~18KHz，具低频衰减滤频电路。静音控制模式独创「音码及噪声锁定」双重静音控制，音量输出预设等于音头灵敏度，用户不必调整音量输出。最大输出电压三段式切换：平衡式：+16dBV / 0dBV / -6dBV，非平衡式：+10dBV / 0dBV / -6dBV。输出插座XLR平衡式插座，输出切换可切换单独频道或混合输出，操作方式可手动调整及连接计算机遥控，静音调整使用正面板飞梭旋钮，电源供应内建100~240V AC交换式供应器，尺寸482(宽)×44(高)×265(深)mm，重量约3.4kg，搭配发射器ACT-60H","套",{"v":65000,"d":"65,000.00"}]
["HW","HXZHLKHW0011","无线会议主机","【UHF无线会议主机-讨论视像型】\n内置2.8英寸LCD屏；集讨论、摄像跟踪为一体；支持3支话筒单元同时发言，单台主机容纳1支主席单元+128支代表单元；内置10个无线通道；内置USB录音接口；支持先进先出、数量限制等发言模式；标配4根外置天线，有效工作距离达60米(可视距离)；19\"标准2U机箱；","台",{"v":11000,"d":"11,000.00"}]
["HW","HXZHLKHW0012","主席发言单元","【UHF无线主席单元】\n集讨论、摄像跟踪为一体；具有主席优先按键；镀金振膜电容式超心型指向性咪芯；OLED屏；采用4节5号电池可工作8-10个小时；可拆卸纯铜咪杆；抗RF/GSM射频干扰；按键和咪杆带指示灯；","套",{"v":1900,"d":"1,900.00"}]
["HW","HXZHLKHW0013","代表发言单元","【UHF无线代表单元】\n集讨论、摄像跟踪为一体；镀金振膜电容式超心型指向性咪芯；OLED屏；采用4节5号电池可工作8-10个小时；可拆卸纯铜咪杆；抗RF/GSM射频干扰；按键和咪杆带指示灯；","台",{"v":1600,"d":"1,600.00"}]
["HW","HXZHLKHW0014","电源管理器","1. 采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。2. 8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。3. 整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。4. 每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。5. 面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座）6. MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 7. 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. \n","台",{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
["HW","HXZHLKHW0015","网络型可编程中控主机","1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 3.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ；4.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器；5.8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；  6.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；7.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个；8.8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；9.8路弱电继电器控制接口；10.3个US-NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备；11.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；    \n","台",{"v":19500,"d":"19,500.00"}]
["HW","HXZHLKHW0016","平板控制电脑","9.7英寸 电容式触摸屏，多点式触摸屏,A7 芯片。iOS 7操作系统。存储容量：16GB ，屏幕分辨率：2048 x 1536 ，WIFI无线上网，支持802.11b/g/n无线协议","台",{"v":4900,"d":"4,900.00"}]
["HW","HXZHLKHW0017","调光模块","适用于LED灯具调光控制，8路接口","台",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["HW","HXZHLKHW0018","定制编程软件","根据现场实际情况，工程师根据现场受控设备的品牌型号，进行定制化编程。","套",{"v":3900,"d":"3,900.00"}]
["HW","HXZHLKHW0019","无线AC控制器 ","企业级千兆无线双频AP 无线AC控制器 POE供电","台",{"v":3200,"d":"3,200.00"}]
["HW","HXZHLKHW0020","无线AP(设备） ","企业级千兆无线双频AP 无线AC控制器 POE供电 （吸顶双频 1.167G）","台",{"v":2200,"d":"2,200.00"}]
["HW","HXZHLKHW0021","多媒体墙、桌插","HDMI*2+3.5MMaudio*2+RJ45*2+二三位复合电源插口*1,含配套管线。KGB管、高清线缆等","套",{"v":1100,"d":"1,100.00"}]
["HW","HXZHLKHW0022","钢木操作台","机柜式操作台800*1200*700mm","套",{"v":2300,"d":"2,300.00"}]
["HW","HXZHLKHW0023","设备机柜","42U国标机柜 600*800*2000mm","套",{"v":3600,"d":"3,600.00"}]
["HW","HXZHLKHW0024","配套管线工程","系统所需桥架KBG管预埋等工程量，设备电源线缆铺设","项",{"v":7500,"d":"7,500.00"}]
["HW","HXZHLKHW0025","桥架","200*100*1.2mm镀锌桥架及安装辅材","米",{"v":200,"d":"200.00"}]
["HW","HXZHLKHW0026","静电地板","设备间铺600*600*150MM静电地板","㎡",{"v":600,"d":"600.00"}]
["HW","HXZHLKHW0027","水位监测仪","雷达监测，RS485/Mod bus协议对接，测量范围：30米；介质温度： -40～150℃；过程压力： -0.1～4.0MPa；精度： ±3mm；防护等级： IP67；频率范围：26GHz；防爆等级： Exia ⅡC T6 Gb；信号输出： 4～20mA/HART(两线/四线) ","台",{"v":8000,"d":"8,000.00"}]
["HW","HXZHLKHW0028","串口转换器","485转TCP/IP协议转换器","项",{"v":400,"d":"400.00"}]
["HW","HXZHLKHW0029","制氮机房建设","制氮机房建设","平方",{"v":4600,"d":"4,600.00"}]
["HW","HXZHLKHW0030","视频系统综合管线","系统所需综合管线。含电源线缆、高清视频线缆、网络控制线缆","项",{"v":6500,"d":"6,500.00"}]
["HW","HXZHLKHW0031","音频系统综合管线","系统所需综合管线，含所需音响线、音频线、系统设备连线","项",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OP","HXZNLKOPT0001","水位监测系统","水位监测系统","项",{"v":5000,"d":"5,000.00"}]
["OP","HXZNLKOPT0002","PC端办公管理系统","PC端办公管理系统","套",{"v":81000,"d":"81,000.00"}]
["OP","HXZNLKOPT0003","办公管理系统移动APP","办公管理系统移动APP","套",{"v":16000,"d":"16,000.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0001","大屏周边石膏板隔墙","75系中型轻钢龙骨，九里木工板打底、双面9.5ｍｍ纸面石膏板封面，隔音棉另计","m2",{"v":235,"d":"235.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0002","线条压边","人工和材料","项",{"v":1100,"d":"1,100.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0003","披刮墙、顶面普通腻子(老粉）","背景墙石膏板及边口部位，墙面基层清理干净，披刮腻子2～3遍，打磨平整 ","项",{"v":2400,"d":"2,400.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0004","全墙面乳胶漆","背景墙石膏板及边口部位、立邦乳胶漆二遍","项",{"v":10000,"d":"10,000.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0005","会议室灯膜","高透光灯膜","m2",{"v":150,"d":"150.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0006","会议室灯膜调光灯源","可调光LED灯具，实现500-900流明范围内调光","m2",{"v":850,"d":"850.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0007","原墙面拆除修缮部分","原隔断拆除、原墙面修缮","项",{"v":45000,"d":"45,000.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0008","强电电路改造","照明线路局部改造","项",{"v":1900,"d":"1,900.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0009","垃圾清运、保洁等","垃圾清理装车外运至政府指定垃圾堆放点","车",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0010","音视频系统统一调试服务","音视频系统统一调试服务","项",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0011","水位监测对接调试服务","水位监测对接调试服务","项",{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
["SR","HXZNLKSRV0012","水位监测对接安装服务","水位监测对接安装服务","项",{"v":1000,"d":"1,000.00"}]

{"sheet":"定位侠数量","index":5,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"BOM编码","设备名称","数量","数量1","数量2","数量3"]
[null,null,"库区导航三维定制",{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"}]
[null,"HXAIDWXHW0001","定位引擎",{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"}]
[null,"HXAIDWXHW0002","定位基站（室外防水型）",{"v":25,"d":"￥25"},{"v":35,"d":"￥35"},{"v":45,"d":"￥45"},{"v":60,"d":"￥60"}]
[null,"HXAIDWXHW0007","定位终端（胸卡式）",{"v":30,"d":"￥30"},{"v":40,"d":"￥40"},{"v":40,"d":"￥40"},{"v":50,"d":"￥50"}]
[null,"HXAIDWXHW0008","卡片式充电器",{"v":10,"d":"￥10"},{"v":10,"d":"￥10"},{"v":15,"d":"￥15"},{"v":20,"d":"￥20"}]
[null,"HXAIDWXHW0003","交换机",{"v":6,"d":"￥6"},{"v":8,"d":"￥8"},{"v":12,"d":"￥12"},{"v":15,"d":"￥15"}]
[null,"HXAIDWXHW0006","配套电源线/网线",{"v":25,"d":"￥25"},{"v":35,"d":"￥35"},{"v":45,"d":"￥45"},{"v":60,"d":"￥60"}]
[null,"HXAIDWXSRV0001","基站定位坐标定位",{"v":25,"d":"￥25"},{"v":35,"d":"￥35"},{"v":45,"d":"￥45"},{"v":60,"d":"￥60"}]
[null,null,"设备部署实施、调测",{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"},{"v":1,"d":"￥1"}]

{"sheet":"定位侠单价列表","index":6,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[12,1,12,5],[22,1,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"BOM编码","设备名称","设备描述","单位","单价（元）"]
[null,"硬件"]
[null,"HXAIDWXHW0001","定位引擎","提供实时定位结果（包括标签实时X，Y坐标，标签实时电量，定位时间戳）\\提供定位数据推送接口\\提供引擎配置接口\\提供硬件远程控制接口（硬件配置、重启、工作状态查询）","套",{"v":60000,"d":"60,000.00"}]
[null,"HXAIDWXHW0002","定位基站","室外防水型基站，配套提供POE模块","台",{"v":5500,"d":"5,500.00"}]
[null,"HXAIDWXHW0003","交换机","8口百兆电+2口千兆光二层网管企业级网络交换机","台",{"v":950,"d":"950.00"}]
[null,"定位侠主设备报价"]
[null,"硬件辅料"]
[null,"HXAIDWXHW0006","配套电源线/网线","配套电源线/网线","套",{"v":450,"d":"450.00"}]
[null,"HXAIDWXHW0007","定位终端（胸卡式）","定制胸卡","张",{"v":600,"d":"600.00"}]
[null,"HXAIDWXHW0008","卡片式充电器","卡片式充电器","台",{"v":150,"d":"150.00"}]
[null,"定位侠主辅料报价"]
[null,"服务报价"]
[null,"软件服务安装"]
[null,"HXAIDWXSRV0001","基站定位坐标定位","基站定位坐标定位测试","套",{"v":300,"d":"300.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0002","库区导航三维定制（50亩以内）","提供覆盖区域三维定制，面积小于等于50亩","套",{"v":150000,"d":"150,000.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0003","库区导航三维定制（大于50亩，小于100亩）","提供覆盖区域三维定制，面积大于50亩，小于等于100亩","套",{"v":170000,"d":"170,000.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0004","库区导航三维定制（大于100亩，小于等于200亩）","提供覆盖区域三维定制，面积大于100亩，小于等于200亩","套",{"v":230000,"d":"230,000.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0005","库区导航三维定制（大于等于200亩，小于300亩）","提供覆盖区域三维定制，面积大于200亩，小于等于300亩","套",{"v":250000,"d":"250,000.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0006","设备部署实施、调测（50亩以内）","不含路面开挖、切槽、管道敷设，具体以库区实际环境来定（50亩以内）","套",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0007","设备部署实施、调测（大于50亩，小于等于100亩）","不含路面开挖、切槽、管道敷设，具体以库区实际环境来定（大于50亩，小于等于100亩）","套",{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0008","设备部署实施、调测（大于100亩，小于等于200亩）","不含路面开挖、切槽、管道敷设，具体以库区实际环境来定（大于100亩，小于等于200亩）","套",{"v":80000,"d":"80,000.00"}]
[null,"HXAIDWXSRV0009","设备部署实施、调测（大于等于200亩，小于300亩）","不含路面开挖、切槽、管道敷设，具体以库区实际环境来定（大于等于200亩，小于300亩）","套",{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
[null,"定位侠汇总价格"]